双目显微镜项目需求
一、技术部分
（一）性能要求
1． 工作条件
1.1 电源220V
2. 主要技术指标
2.1 生物显微镜，铝合金金属机身，具有保护外壳。
2.2 光学系统：无限远光学系统，齐焦距离为国际标准≤45mm。
2.3 载物台：钢丝传动，无齿条结构。微调旋钮最小调节距离≤2.5um，尺寸≥120 x 132mm；行程≥76mm（X）x 30mm（Y）。
2.4 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节。
2.5 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜。
2.6 照明系统：LED光源，能耗≤0.6W
2.7 双目观察筒：带屈光度调节，视场数≥20；瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°±5°，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm。
2.8 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20
2.9 物镜转盘：内旋式≥4孔物镜转盘
2.10 物镜：平场消色差物镜，4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）油镜
（二）配置要求
1.双目显微镜2套。
[bookmark: _GoBack]2.提供中文用户操作手册、维修手册、合格证、保修卡和简易操作卡各2套。
二、商务部分
（一）交货方式
1.交货时间：自合同生效之日起20天内。
2.中标方负责将设备安全运至院方指定地点，运输费用由中标方负责。
（二）付款条件
1.货物安装验收合格后，支付总货款的90%，2年后支付尾款。
（三）包装要求
1.全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
（四）售后质量保证、安全和服务承诺
1.设备包修期（含附件）≥2年，设备包修期间每年提供1-2次维护保养。
2.提供的设备生产日期需保证在近6个月以内。
3.提供各易损件和选配件价格。
4.工程师负责对院方使用科室工作人员提供操作培训，直至能够熟练操作为止。

