微波治疗仪项目需求(二次)
一、技术部分
（一）产品技术要求
1.微波工作频率:  2450MHz。
2.输出功率：理疗模式0～40W连续可调。
3.输出模式：连续波、脉冲波。
4.输出微波功率和治疗时间可预置并储存记忆。
5.保护功能：具有闭锁保护、过载保护、误操作报警。
6.理疗辐射器带有金属活动支臂，能任意调节角度及距离。
（二）配置要求
1.移动式微波主机（含金属活动支臂）  1台
2.理疗输出线                    2根
3.圆形辐射器和弯形辐射器        各1个
4.中文使用说明书和简易操作卡    各1份
二、商务部分
（一）交货方式
1.交货时间：自合同生效之日起10个工作日内。
2.中标方负责将设备安全运至院方指定地点，运输费用由中标方负责。
（二）付款条件
1.货物安装验收合格后，支付总货款的90%，3年后支付尾款。
（三）包装要求
1.全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
（四）设备质保、人员培训及其他要求
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1.设备整机（含附件）包修期≥3年，中标后出具生产厂家售后服务承诺书。
2.所有设备铭牌标注使用期限≥8年，提供的设备生产日期需保证在近3个月以内。
3.提供各类易损配件价格。
4.设备使用期间不低于每年1次的上门巡检、保养、质控服务，并出具巡检、保养、质控报告交由设备科及使用科室留档。

